**Приготовление к поклейке обоев**

Прежде чем клеить обои, поверхность зачищается от загрязнений. Поверхность должна получиться ровной и гладкой. Немаловажным аспектом будет влажность поверхности. При высокой влажности клей на основе крахмала или муки начнет гнить и на обоях выступит чернота, появится неприятный запах. Если поверхность будет шероховатая, то обои на ней не будут держаться, так как приклеена будет не вся площадь.

Если стены были поштукатурены, то следует их осмотреть и неровности или трещины замазать тем же составом. Излишки удаляют наждаком и промывают. Затем поверхность просушивают и зачищают с последующей шлифовкой.

Клей на основе муки или крахмала имеет лучшие сцепные свойства с покрашенными масляными краскам поверхностями. Поэтому по границам обоев нужно окрасить полоски шириной около пятнадцати сантиметров. Краску также нужно отшлифовать.

Бетонированные поверхности осматривают. Если есть излишки, то их обрубают. Трещины заливают таким же раствором и шлифуют. Лучше это делать при помощи кирпича.

Поверхности из древесных материалов обязательно должны быть высушены и чистыми. Потом поверхность грунтуют при помощи масляной краски. Все шершавые поверхности при этом зачищают.

Подготовку чистого дерева к проклейке производят с предварительной облицовкой картоном. Все стыки должны быть замазаны гипсом и заклеивают бумагой. При облицовке картоном нельзя допускать образования волн или выпуклостей.

Если на поверхности были старые обои, то неоторванные старые куски нужно промазать клеем. Оторвать старые обои легче, если перед этим их промочить теплой водой. Отдирают их при помощи шпателя.

Поверхности из бетона и стены, в случае если они ровные и гладкие, обклеивают обоями сразу. Не нужно никакой предварительной подготовки. Если имеются неровности ни такой поверхности, то их устраняют путем приклеивания в эти места старых газет или другой бумаги.

Чтобы надежно приклеить бумагу к бетону, нужно приклеенные листы промазывать сухой тряпкой.

После проклейки бумагой следует дать ей высохнуть. Это займет примерно двое суток. После бумагу шкурят. Верхние части стен промазывают клеем и дают ему засохнуть. Как и в случае с лакокраской, при таком варианте приклеивание клея поверх старого слоя даст больший эффект.

**Быстровозводимые дома**

Совсем не так много времени прошло с того момента, как при постройке капитальных сооружений, превышающих в высоту 3 уровня, начали использовать специальную технологию. Ее отличительной чертой является использование конструкций из стали (ЛСТК), термических профилей и термических структурных панелей. Это все каркасы, которые используют при постройке домой. При использовании этой технологии не требуется заливка массивного фундамента, что позволяет сэкономить время и массу средств. Имеющийся каркас и без того делает строение жестким и прочным.

Преимущества быстровозводимой технологии

На заливку фундамента строения нужна всего неделя. После чего происходит монтаж основных конструкций сооружения. Он длится на протяжении трех-четырех дней.

Если при установке каркасных конструкций все сделано правильно, то в них отсутствуют стыки или они минимальны. Это повышает сбережение тепла в доме.

На территории СНГ к данной технологии относятся с презрением. Строители ее еще не освоили в крупных масштабах. А ведь она подходит для всех климатических зон земли. Быстровозводимые дома активно строят на Скандинавском полуострове и на территории Северной Америки.

Наличие каркаса позволяет уменьшить количество трудозатрат до необходимого минимума. Это происходит благодаря тому, что большая часть элементов выпускается на автоматизированном производстве. Лишь установка конструкций на месте потребует ручного физического труда. Процесс установки имеет строгую регламентацию – это позволяет точно планировать срок постройки.

К тому же панели создаются по стандартам размерам, а это унифицирует проектирование. Монтаж происходит довольно быстро, ведь, как только начался процесс заливки фундамента, то на производстве уже создают стандартные конструкции для последующей установки.

**Старые галстуки и стул**

Иногда в гардеробе семьи количество галстуков становится существенным, особенно если есть сыновья. Какие-то галстуки изнашиваются, а какие-то надоедают. Не нужно их выбрасывать. Эта вещь очень красива. Какой бы она ни была. С их помощью можно украсить старый стул.

Старым потрёпанным стульям можно придать второе дыхание. Для осуществления этой цели потребуются два или три десятка галстуков. В случае их нехватки можно закупить недорогие на рынке или же в секонд-хэнде. Шелковые галстуки будут более приемлемыми из-за лучшей износостойкости и приятных тактильных ощущений. Также понадобиться небольшого размера подушка, которая будет по размеру меньше сиденья стула.

В чем состоит суть процесса?

• Необходимо приготовить сиденье, очистить от старой обивки.

• Потом нужно разровнять и погладить галстуки. После этого следует на сиденье разложить их в вертикальном и горизонтальном положении. Попутно выбирайте цветовую палитру, путем определения местоположения каждого. Прилаживайте по соседству узкие концы с широкими – это позволит нивелировать проблему неправильной формы галстуков подогнать их друг к другу. По итогам выполнения этой операции концы галстуков должны висеть.

• Затем переходим к сплетению. Это делается простым методом – пропускайте их друг через друга, которые лежат поперек. Делать это нужно снизу и сверху.

• После сплетения переворачивайте сиденье стула вниз, чтобы дно оказалось сверху. Перед закреплением концов галстуков необходимо положить небольшую подушку. Благодаря ей сиденье получит презентабельную форму в виде выпуклости. Еще она придаст дополнительную мягкость.

• Концы галстуков связывают вместе при помощи квадратного узла. Если это для вас сложно, то проделайте процедуру завязки при помощи любого другого узла. Главный критерий к его выбору – прочность.

В итоге вы получите необычны по дизайну стул. Также освободите немало места в шкафу.