Производитель VIVOTEK представил три новых типа удлинителей РоЕ, чтобы решить проблемы установки оборудования в помещениях и за их пределами.

Новики компании

Тайваньская компания, которая располагается в Тайбэе постоянно предлагает пользователям свои новинки для систем видеонаблюдения, которые отличаются простым монтажом и большим радиусом действия. Теперь же производитель сообщает о запуске трех новых удлинителей РоЕ:

* Удлинитель на 4 порта для монтажа в помещении (AP-FXC-0400);
* Удлинитель на 1 порт для монтажа на улице (AP-FXC-0150);
* Удлинитель на 1 порт для уличной установки (AP-FXC-0250).

Преимущества новых устройств

В современных условиях потребителю необходимы такие системы видеонаблюдения, которые способны работать на значительных расстояниях. Так что производителю необходимо решать проблему небольшой длинный кабеля и способов подачи электрического тока на устройство. Так же этой проблемой занимаются монтажники и системные интеграторы, которые своими силами приспосабливают старые модели к новым условиям. Ранее передача данных по сетям Ethernet была строго лимитирована. К тому же расстояние от коммутаторов РоЕ до камер составляло 100 метров. Но благодаря новым технологиям, которые использовались при создании РоЕ кабеля, у системных интеграторов и монтажников есть возможность расширить систему видеонаблюдения, при этом не снижая ее надёжности.

Компания VIVOTEK всегда заботиться о своих клиентах и стремиться создавать для них наиболее подходящее оборудование. Новинками являются удлинитель на 4 порта для монтажа в помещении (AP-FXC-0400), удлинитель на 1 порт для монтажа на улице (AP-FXC-0150), удлинитель на 1 порт для уличной установки (AP-FXC-0250). Последние два размещены в специальных герметичных корпусах, что препятствует попаданию влаги. Удлинители к данным моделям обладают высокими эксплуатационными характеристиками и для их подключения не потребуются дополнительные источники электрического тока.

Особенности моделей

Удлинитель на 4 порта для модели AP-FXC-0400 которая монтируется на стенах помещений. Удлинитель имеет 1 вход и четыре выхода, что позволяет подключить камеру к РоЕ коммутатору большой мощности одновременно 4 камеры. Это позволит увеличить цепь на 100 метров при каждом подключении.

Удлинители для моделей AP-FXC-0150 и AP-FXC-0250 которые монтируются на улице. Первая имеет один вход и один выход, а вторая имеет два выхода. Удлинители способны работать в диапазоне температур от минус 20 до плюс 60.