Каждый бытовой прибор устанавливается в соответствии с инструкцией, которую пишет производитель. Если что-то сделать не так, это нарушит требуемые параметры. Соответственно появится негативное влияние на дальнейшую эксплуатацию. Например, при монтаже кухонной вытяжки, важным параметром является // расстояние от газовой плиты до вытяжки //.

Если нарушить требуемые параметры, то производитель снимает гарантию работоспособности своего изделия. Особенно этот момент важен для кухонных вытяжек. Специальный фильтр впитывает в себя останки продуктов горения и в случае низкого подвеса может загореться. Но // расстояние от вытяжки до газовой плиты // не должно быть маленьким, поскольку некоторая часть вредных веществ пройдет мимо фильтрующих элементов и устремится к потолку, где и осядет. Установка систем принудительной вентиляции в этом случае мало на что способна повлиять.

Примеры из жизни

Для большей наглядности ниже представлена информация об типах вытяжек.

Стандартные вытяжки для кухни Shindo большинство пользователей считают лучшими на рынке. За небольшую стоимость, а именно чуть менее 2000 рублей можно купить устройство, которое способно очищать от 270 до 420 кубических метров воздуха за час работы. Предусмотрено три скорости работы. Ширина этой вытяжки составляет стандартные 60 см. Ее называют Metida 600 White. Ниже представлены ее основные технические показатели:

* Глубина – 50 см;
* Высота вытяжки – 13,2 см;
* Окружность воздуховода в диаметре – 12 см;
* Малое // расстояние от плиты до вытяжки //;
* Малый издаваемый шум – всего 48 дБ;
* Наличие мотора мощностью 120 Вт.

На эту вытяжку можно установить фильтр для воздуха из угля под маркой S.C.A.N. Он имеет стоимость 240 рублей. На другие вытяжки стоимость фильтрующего элемента в два раза выше.

Также вытяжка имеет при себе обычные лампы накаливания для освещения плиты. Они не отличаются большим сроком службы, но их стоимость небольшая, так что с лёгкостью можно произвести их замену, если потребуется.

Как заявляет изготовитель изделия, его срок эксплуатации равен 7 годам. Производитель дает гарантию на работу изделия в течении 2 лет. При этом есть один интересный момент – сразу после покупки нужно отцепить от устройства транспортировочный крепеж. Но производитель упрямо доказывает, что до проведения теста устройства не следует снимать защитную пленку с нее. Перед этим нужно убедиться, что вытяжка работает правильно и без сбоев.

Как произвести правильный монтаж

При монтаже // высота вытяжки над газовой плитой // должна составлять 65 см, а высота над варочной панелью – 75 см.

Следует следить за огнем плитки. Если на огне нет посуды, то пламя не должно гореть над фильтрующими элементами. Данный факт через малый промежуток времени позволит убить вытяжку напрочь. Восстановить ее будет сложно. Поэтому также не следует подключать к вытяжке лампу накаливания большей мощности, чем заявляет производитель. Устройство имеет первый класс электрической защищенности и поэтому его следует заземлить в обязательном порядке.

Уже было написано выше // на какой высоте вешать вытяжку над газовой плитой //, но прибор нельзя включать, если не стоит жировой фильтр из алюминия. А вот с фильтрами на основе угля не все так просто. Компания Shindo заявляет, что изделие из акрила поставляется в комплекте. Правда у диллера можно получить обратную информацию. Этот факт удручает, ведь получается, что таким способом кто-то хочет заработать денег. А это обман потребителя. Фильтр для жира нужно чистить с частой периодичностью. Если этого не сделать, то он может перестать быть эффективным.