**Невидимое отверстие под керамику**

Керамическая отделка помещения делается по определенному плану. А что же делать в случаях, к примеру, когда ревизионный люк прикрывающий инженерные коммуникации будет по самому центру стены и точно нарушит установленный план отделки. Это же касается и отверстий для сейфов. В этих случаях такие места нужно маскировать. Но как это сделать?

Лучшим решением будет вставка в стену специального люка под плитку.

Люки делят на два вида в соответствии с их типами конструкций: магнитный и нажимной.

У магнитного люка дверца крепится на специальных присосках. С их помощью дверца немного выезжает из стены, а потом распахивается.

При нажимной конструкции крышка отрывается от небольшого нажатия на ее поверхность. Данная конструкция более дорогая, но и срок службы у нее больше.

Его основная не движущаяся часть, намертво закрепляется в отверстии. На дверцы люка можно наносить отделку в соответствии с планом, так же как это делается на стену. Крепление двери сделано так, что позволяет облицовывать ее различными материалами, в том числе и всеми видами плитки. Таким образом отделка выполняется в композиции единой по всей плоскости стены.

Закрытие и открытие двери происходит таким образом, чтобы не повредить края плитки и не отколоть их. Это не потребует ее замены.

Сама установка люка не отличается особой сложность, но должна происходить с особой внимательностью. В Результате должна получится единая со стеной плоскость, то есть лицевая сторона люка не должна выступать впереди уровня поверхности стены, но и не должна быть утопленной в стену.

Так же не стоит поспешно вырезать отверстие под люк, поскольку размеры самого люка зависят от размеров применяемой облицовочной керамической плитки. Так что проем может получится больше, чем требуется.

Люк может устанавливаться в любые стены, а также в бетонные, гипсокартонные или кирпичные перегородки.