**Приготовление к поклейке обоев**

Прежде чем клеить обои, поверхность зачищается от загрязнений. Поверхность должна получиться ровной и гладкой. Немаловажным аспектом будет влажность поверхности. За ней нужно тщательно следить, ведь она не должна превысить четыре процента. При высокой влажности клей на основе крахмала или муки начнет гнить и на обоях выступит чернота, появится неприятный запах. Если поверхность будет шероховатая, то обои на ней не будут держаться, так как приклеена будет не вся площадь.

Если стены были поштукатурены, то следует их осмотреть и неровности или трещины замазать тем же составом. Излишки удаляют наждаком и промывают. Затем поверхность просушивают и зачищают с последующей шлифовкой.

Клей на основе муки или крахмала имеет лучшие сцепные свойства с покрашенными масляными краскам поверхностями. Поэтому по границам обоев нужно окрасить полоски шириной около пятнадцати сантиметров. Краску также нужно отшлифовать.

Бетонированные поверхности осматривают. Если есть излишки, то их обрубают. Трещины заливают таким же раствором и шлифуют. Лучше это делать при помощи кирпича.

Поверхности из древесных материалов обязательно должны быть высушены и чистыми. Потом поверхность грунтуют при помощи масляной краски. Все шершавые поверхности при этом зачищают.

Подготовку чистого дерева к проклейке производят с предварительной облицовкой картоном. Все стыки должны быть замазаны гипсом и заклеивают бумагой. При облицовке картоном нельзя допускать образования волн или выпуклостей.

Если на поверхности были старые обои, то неоторванные старые куски нужно промазать клеем. Оторвать старые обои легче, если перед этим их промочить теплой водой. Отдирают их при помощи шпателя.

Поверхности из бетона и стены, в случае если они ровные и гладкие, обклеивают обоями сразу. Не нужно никакой предварительной подготовки. Если имеются неровности ни такой поверхности, то их устраняют путем приклеивания в эти места старых газет или другой бумаги.

Чтобы надежно приклеить бумагу к бетону, нужно приклеенные листы промазывать сухой тряпкой. Это позволит удалить воздух из-под листа. Он получится ровным и гладким.

После проклейки бумагой следует дать ей высохнуть. Это займет примерно двое суток. После бумагу шкурят. Верхние части стен промазывают клеем и дают ему засохнуть. Как и в случае с лакокраской, при таком варианте приклеивание клея поверх старого слоя даст больший эффект.