# Противопожарные двери: материалы и места установки

Использование противопожарных материалов в строительстве позволяет повысить безопасность постояльцев. Офисы и жилые здания должны соответствовать действующим стандартам в области противопожарной безопасности. Несоблюдение правил чревато трагедией.

## Факторы выбора

Установка начинается с приобретения. До этого момента следует ознакомиться с вариантами продукции и их свойствами. Следует **купить противопожарные двери** с максимальным соответствием условий их эксплуатации. Для этого продумывают места их установки и подбирают в соответствии с эксплуатационными свойствами.

Материалы изготовления:

1. Металл – массивная и дорогая конструкция.
2. Дерево – обрабатывают на производстве негорючими компонентами.
3. С остеклением свыше 25% площади – увеличенная эстетика и стоимость.
4. Полностью стеклянные двери – из огнеупорного стекла с гелевым наполнителем.

Конечный выбор согласовывают с дизайнером или архитектором проекта. Это позволяет не нарушить композицию помещения.

Места установки:

* технические помещения;
* на путях эвакуации;
* места скопления людей.

Конкретные зоны прописаны в нормативно-правовых актах. Несоблюдение мест установки противопожарных дверей ведёт к санкциям со стороны государственных органов надзора.