# Тюльпаны из фоамирана: руководство и секреты рукоделия

*Тюльпаны из фоамирана: самостоятельно создание при помощи руководства. Интересные моменты, особенности фоамирана, детали конструкции – читайте далее.*

Тюльпаны из фоамирана являются самодельным творением одного из прекраснейших цветков. Девушки обожают получать их в подарок, но мужчины порой так редко их дарят. Тюльпан – это отражение любви, поэтому мужчинам будет полезна эта статья. Сложно не влюбиться в этот цветок. Но настоящие вянут, а тюльпан из фоамирана будет стоять и дарить радость долгое время.

## Тюльпаны из фоамирана своими руками: что нужно для изготовления

Тюльпан крупный цветок с большими лепестками, поэтому конструкция должна обладать прочностью. Красота – параметр, который не обсуждается. Создавая красивые элементы не обойтись без конструкций, которые позволят повысить их устойчивость, но в то же время не будут обнаружены обывателем – в этом секрет идеального тюльпана из фоамирана. Для его изготовления своими руками потребуются:

1. Фоамиран. Выбор цвета обусловлен стилем композиции. При создании реалистичных поделок следует выбирать соответствующую расцветку. Но не нужно бояться экспериментов.
2. Фольга.
3. Проволока.
4. Шаблон натурального цветка.
5. Набор восковых мелков.
6. Тейп-лента.
7. Утюг, который потребуется для обработки фоамирана.
8. Клей момент, чтобы сделать процесс оклейки комфортным лучше использовать термопистолет.
9. Ножницы средних размеров.
10. Несколько зубочисток.

*Чтобы не возникло казусов, место работы следует закрыть от маленьких детей и домашних животных.*

## Тюльпаны из фоамирана: выкройка для работы

Чтобы создать стоящий тюльпан из фоамирана и не мучатся с экспериментами по размерам, понадобится выкройка. Проще найти в интернете подходящий вариант и распечатать его. На основании заготовок будут вырезаться части цветка, которых понадобится по несколько штук.

Можно перерисовать выкройку и создать собственноручные шаблоны, используя следующие параметры:

1. Лепестки размером 5,5 на 4,5 см. Всего 9 штук.
2. Мелкие листья: 9 на 4 см. 2 штуки.
3. Большие листья: 10,5 на 5 см. 5 штук.

*Достаточно по 1 шаблону на лист. Ширина измеряется в наиболее широком месте листа – в середине.*

## Шаблон тюльпанов из фоамирана: обработка листьев

После того как выкройка сделана и на основе этого шаблона вырезаны части будущего цветка, нужно провести обработку материала. Это позволит придать фоамирану презентабельный вид и повысить общую эстетику готового цветка. Для листьев целесообразно использовать фоамиран зелёного цвета, а лепестки создаются из лимонного фома.

Процесс обработки заготовок:

1. Чтобы придать листочкам тюльпанов форму их нужно приложить к утюгу. Достаточно пары секунд на средней температуре.
2. Пока листок тёплый его складывают гармошкой. Делается это по всей длине листьев.
3. Далее обе стороны скручиваются в противоположных направлениях вокруг оси.
4. Затем листочки разворачиваются и распрямляются.
5. Чтобы придать волнистость листьям, их края прикладываются к греющей поверхности утюга на несколько секунд в разных местах. Тёплый край нужно растягивать, но не сильно.

*Температуру утюга следует поставить ниже средней, чтобы избежать нечаянной порчи лепестков и листочков. Перегревать материал не нужно.*

## Тюльпаны из фоамирана: пошаговое руководство

Очередь за лепестками. В данном случае приведён пример сбора махрового тюльпана, поэтому лепестки будут выполнены в его стиле. То есть края лепестков получатся неровными в виде бахромы.

Пошаговое руководство:

1. Нарезать бахрому следует маленькими отрезками – не более 0,5 мм, а лучше мельче. Длинна – 5 мм. Складывая по 2 лепестка вместе процесс вырезания можно ускорить.
2. Далее лепестки обрабатываются при помощи утюга. Процесс тот же что и с листьями.
3. После обработки и скручивания следует растягивать фом лепестка от центра к краям – так он приобретёт форму лодочки.
4. Пестик цветка формируется из фоамирана тёмного цвета – коричневого или бордового. Его основа – это прямоугольник высотой 2,5 и шириной 3 см.
5. В качестве стебля подойдёт обычная авторучка без колпачка. Можно воспользоваться толстой проволокой.
6. Колпачок ручки обклеивается шаблоном пестика. Сверху останется полыми примерно 0,5 мм. Там пестик получит своё продолжение в виде рыльца.
7. Рыльце пестика формируется путём сдавливания полого пространства с трёх сторон пальцами. Предварительно туда следует капнуть клея.
8. Для формирования стебля корпус ручки промазывается клеем. Затем поверх наматывается тайп-лента в несколько слоёв
9. Материалом для тычинок служит проволока, концы которой следует отвернуть в виде петель. На них наматывается на пару оборотов тайп-лента. Затем тычинки тонируются влажными салфетками, которые предварительно проводят по восковому мелку зелёного цвета.
10. Приклеивают тычинки к основанию пестика.
11. Чтобы лепестки выглядели эстетично, их следует затонировать. Для этого понадобится губка и акриловая краска красного цвета. Краску следует капнуть на палитру из бумаги, обмокнуть губку и нанести краску на лепестки. Требуются лёгкие движения от основания к верху. Бахрому не нужно затрагивать.

*Тонировка не обязательное условие, но с таким подходом лепестки будут выглядеть реалистично. Цветы не приобретут вид дешёвой поделки.*

## Как сделать тюльпан из фоамирана: окончательная сборка

Все части готовы, чтобы быть собранными в единый цветок. Для этого потребуется осуществить несколько операций с клеем. Понадобиться термопистолет, чтобы не вымазать уже готовые части и не переделывать их заново:

1. На основание лепестка наносится клей. Лепесток прижимается к пестику. Далее операция производится с остальными лепестками.
2. Первый ряд содержит 3 лепестка. Столько же в последующих. Расположение в шахматном порядке.
3. После окончания работы с лепестками нижний край заглушки выравнивается ножницами. Колпачок закручивается на место, таким образом на стебель садится бутон.
4. К стеблю приклеиваются листья. Делается это в хаотичном порядке.
5. Цветок готов.

Тюльпаны из фоамирана сформируют красочную композицию, которая не требует тщательного ухода и простоит долгое время.

*Сбор готовых деталей наиболее ответственный этап, поскольку при повреждении части цветка придётся переделывать. Работу следует делать не спеша и аккуратно.*

## Тюльпаны из фоамирана: мастер класс по сбору простой чаши цветка

Представленный выше вариант отличается большими трудозатратами. Каждая деталь проработана до мелочей, но и времени на изготовление такого тюльпана уйдёт много. Бывают моменты, когда срочно нужно сделать поделку, за минимальное время. Для это используется максимальная унификация деталей.

Представленный мастер-класс описывает создание простой чаши бутона из нескольких заготовок. Для этого нужно:

1. Вырезать заготовку в виде круга, от которого плавно отходят 3 лепестка.
2. На основе заготовки вырезаются 3 части ткани фоамирана. Можно не использовать шаблон, а вырезать похожие друг на друга заготовки – внешний вид от этого только выиграет.
3. Произвести обработку лепестков при помощи утюга. При желании нарезать бутоны и покрыть акриловой краской. В центре заготовок предварительно должно быть сделано отверстие, чтобы насадить лепестки на колпачок.
4. Установка производиться со смещением расположения лепестков относительно друг друга у каждой из 3-х заготовок.

*Поскольку лепестки насаживаются на колпачок, а не клеятся сбоку, конструкция обладает большей прочностью.*

Тюльпаны из фоамирана послужат отличным подарком или украшением праздничного стола. Процесс создания начинается с поиска выкройки и изготовления шаблонов. После этого вырезаются составные части на фоамиране, которые затем дополнительно обрабатывают: создают бахрому, прогревают на утюге, мнут гармошкой и порывают акриловой краской. Все действия направлены на повышение эстетики. Основой служит оригинальная конструкция из ручки, которая поводит надёжно зафиксировать все составляющие цветка.