Для поджога горючей смеси в бензиновых двигателях используют специальное устройство – свечи зажигания. Они имеют свой срок службы на каждом моторе индивидуально. Здесь описывается случай для владельцев «Тойоты Королла».

В случае если на одометр приблизился к показателю тридцать тысяч километров со дня предыдущей замены свечей, то их необходимо вновь поменять. В этом может помочь автосервис Подольск, но можно справиться и самим. Правда на автосервисе вы получите гарантия выполненной работы, так как ей займутся профессионалы.

Для того чтобы заменить свечи, необходимо внимательно следить за пробегом авто. Новые ставиться для того, чтобы не было проблем с зажиганием.

Открыв капом автомобиля нужно снять концы проводов высокого напряжения, которые установлены на Королле с многоклапанной головкой. По это причине могут возникнуть сложности с их снятием. Нельзя силой вырывать провода. Они могут просто плотно сидеть в пазах. Нужно раскачивать их и легкими движениями тянуть на себя. Со временем медленно, но верно, трубки должны слезть со свечей.

У всех хозяйственных и заботливых автолюбителей есть в наличии инструменты. Потребуется ключ для свечей, представляющий из себя трубу с шестигранником на конце. Нужно надеть ключ на свечу поплотнее и проворачивать его при помощи отвертки.

Крутить нужно против движения часовой стрелки. Достав свечу осмотрите ее. Она должна быть светло-коричневая, не замасленная, без следов пригари – это признаки исправной свечи.

Если есть какие-то отклонения, то нужно воспользоваться услугами автосервиса. На новой свече скорее всего будут те же проблемы, что и на старой, поэтому их нужно выявить и устранить.