MSI H61M-P32/W8

Благодаря своей серхвысокой пропускной способности 32ГБ/с, шина PCI Express Gen 3 обеспечивает в 2 раза большую скорость передачи данных по сравнению с предыдущим поколением и предоставляет потрясающие возможности для действительно экстремлаьных игр нового поколения.

Преимущества:

- Удвоенная пропускная способность

- Повышенная эффективность и совместимость

- Экстремальная производительность для карт PCI Express нынешнего и следующего поколения

featurePic

Готовность для B3 Степпинга

Для того чтобы избежать ошибки, связанной с дефектом разработки чипсета Intel 6 серии, вызывающим проблемы с SATA, компания устанавливает на своих системных платах P67/H67 чипсет новейшего степпинга B3 серии 6. Потребители теперь смогут отличить новейшие системные платы, снабженные чипсетом Intel степпинга B3 по логотипу "MSI B3 Stepping Ready". Это предоставляет потребителям возможность уверенно отличать системные платы P67/H67 следующего поколения.

featurePic

Концепция ClickBIOS

Концепция Click BIOS основана на новой технологии UEFI, которая поддерживает новейшую нынешнюю аппаратуру и предоставляет новые функции от более быстрой загрузки до поддержки больших жестких дисков, емкость которых превышает 3TB. Click BIOS управлятся от клавиатуры, а также поддерживает работу с мышью, что облегчает поиск и работу с системныхми настройками.

featurePic

Intel 22nm CPU Ready

Разработана совместимой с процессорами 3-го поколения Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® под сокет LGA 1155