Предназначение: управляемая вентиляция лёгких с возможностью регулирования воздуха. Возможно проведение ингаляций, есть пауза при вдохе, ограничение подачи воздуха во время остановки. Подходит для людей 6 лет.

Поддерживаемые варианты работы для реанимации системы дыхания человека:

* автоматическое поступления;
* вспомогательное;
* применение различных смесей.

Сферы использования:

* реанимационные действия;
* домашнее;
* стационарное лечение больных.

Электропитание:

1. Бортовая сеть автомобиля.
2. Электросеть.
3. Аккумулятор.

Батарея встроена. К нему прилагается зарядное. Для надёжной установки устройство можно закрепить на стене при помощи штатного крепления.

Достоинства: простое управление, компактный размер и небольшой вес. Удобство работы и переноски: имеется ручка.