# Вода из артезианских скважин в Солнечногорском районе: бурение под ключ

Артезианская вода считается максимально чистой. Она защищена дополнительными пластами земли от продуктов хозяйственной деятельности человека. Специалисты компании «Бур-Солнечногорск» выполняют все виды работ по бурению артезианских скважин в Солнечногорском районе. Условия оптимальные дли клиентов. Специалисты компании имеют высокую квалификацию и работают на современном оборудовании. Организация постоянно обновляет геологические сведения района.

## Особенности работ бурения на территории

Компания «Бур-Солнечногорск» имеет огромное портфолио выполненных заказов. Сотрудники передают друг другу опыт. Геологические условия в районе давно известны. К тому же идёт постоянный обмен опытом с геологическими службами. Новые данные учитывают при последующих работах. Выбор конкретной технологии бурения зависит от геологического строения коры земли в заданной точке.

Варианты скважин:

1. Песчаная. Глубина в диапазоне 60-90 м. Мощность поступления воды на данном горизонте около 1,5 м3/час.
2. Бурение до известняковых пластов. Проектная глубина составит около 200 м. Мощность водоносного слоя – 3-5 м3/час.

На сайте представлена кадастровая карта Солнечногорского района. На ней указана статистика по всем пробуренным компанией скважинам. Заказчик в открытом доступе имеет возможность ознакомиться с данными. Не все компании готовы предоставить такую информацию. Нас отличает открытый подход к сотрудничеству.

## Оснащение скважин: конструктивные решения

Сотрудниками компании «Бур-Солнечногорск» были разработаны собственные технологические решения оснащения скважин. Для этого применяют трубы НПВХ.

Толщина трубок зависит от показателей:

* геологического разреза в местности проведения работ;
* глубины бурения;
* статистического и динамического уровня.

Трубы НПВХ выполняют роль обсадных колонн. Это позволяет продлить срок эксплуатации скважины до 300 лет.

Примерная стоимость бурения (расчёт для расхода 3 м3/час и диаметр насоса 3 дюйма) около 2-2,5 тыс. руб. за погонный метр. Оптимальная стоимость для заказчиков с использованием новых технологических решений с увеличенным сроком эксплуатации.

## Преимущества компании

Наша компания стремиться предоставлять максимально качественно обслуживание для клиентов. Бурение под ключ предполагает сдачу объекта в промышленную эксплуатацию без дополнительных затрат или ожиданий со стороны заказчика.

Перечень выполняемых работ по системе «под ключ»:

1. Проведение геологической разведки, при необходимости.
2. Согласование с заказчиком типа скважины. Выбор способа бурения в зависимости от глубины и геологических данных с оптимальной стоимостью для заказчика.
3. Проектирование и согласование технического оснащения.
4. Доставка необходимых компонентов к месту проведения работ.
5. Монтаж трубопроводов.
6. Установка дополнительного оборудования и проведение работ по лицензированию и сертификации.
7. Процедура приёма/передачи объекта с документальным оформлением и гарантией на выполненные работы.

Система работы «под ключ» компанией «Бур-Солнечногорск» - это комплекс услуг полного оснащения артезианских скважин. Такой подход позволяет максимально снизить стоимость. Обустройство артезианской скважины и расходные материалы имеют отдельную сметы. Бурение для физических лиц оплачивается после сдачи объекта в эксплуатацию. Юридические лица перед началом выполнения работ вносят предоплату в размере 50%. Договор заключается в обоих случаях. Подробности по телефону предоставят специалисты компании.