Хрущевки - это категория бюджетного жилья. Какие квартиры являлись таковыми полвека назад, такой же категории они остаются и сейчас. Однако, на сегодняшний день, квартиры в хрущёвках требует ремонта. По сравнению с современными квартирами, даже панельных домах в панельных домах, хрущёвки имеют низкие потребительские качества из-за большого количества неровностей в конструкции. Но современные средства позволяет обустроить старую квартиру и сделать её вид презентабельным. К таким средствам относят гипсокартон.

## Преимущества материала

Обладатели квартиры в доме хрущевского типа, нередко сталкиваются с типичной для таких построек проблемой – оформлением потолков, которые располагаются достаточно низко. Если в основных помещениях такой квартиры этот момент еще как-то можно игнорировать, то в кухне это становится серьезной проблемой. Дело не только в высоте помещения, а еще и в том, что общая его площадь тоже крайне мала.

pkh

Варианты для оформления

Многие оставляют все как есть – ничего не переделывают, а лишь по мере возможностей облагораживают поверхность перекрытия при помощи шпаклевки и краски. Это – один из возможных вариантов. Он не слишком затратен, если все работы выполнять самостоятельно, однако, очень трудоемок.

Вторым способом придать потолку на кухне красивы вид, будет использование конструкции из гипсокартонных листов. Вариантов существует очень много и большинство из них, не только украсят кухню, но, еще и недостатки разнообразные скрыть помогут. Например – гипсокартоном можно замаскировать выступающие трубы или балки.

pkh2

Третий вариант, подразумевает заказ натяжного покрытия и его последующую установку. По стоимости, как ни странно, этот способ практически сравнялся со стоимостью сооружения гипсокартонной конструкции. Ведь ГКЛ еще и отделать снаружи потребуется, что приводит к дополнительным затратам.

pkh3

При этом, собрать красивую конструкцию из ГКЛ не всякому по силам. Здесь нужен кое-какой опыт, которого у большинства обычных домашних мастеров просто нет. А натяжной потолок на кухне в обычной хрущевке выглядит очень красиво, примерно, как на фото ниже.

Последним вариантом станет сооружение подвесного потолка с покрытием из пластиковых или металлических планок. Тоже неплохой вариант. Обладает всеми достоинствами гипсокартонных потолков, но, в тоже время, позволяет немного сэкономить средства.

pkh4

Все способы можно с успехом использовать, если соблюдать основные требования, которые предъявляются к покрытиям потолка на кухнях. Их не слишком много, но, все они достаточно важны, чтобы просто их проигнорировать.

Требования

Наиболее важным пунктом, будет влагостойкость. Если смонтировать покрытие, которое недостаточно хорошо переносит воздействие влаги, то очень скоро, оно может прийти в негодность. На кухне постоянно повышенная влажность из-за пара, который поднимается при приготовлении пищи и мытье посуды.

Яндекс.Директ

Натянем? Натяжные потолки! Минск!

Натяжные потолки в Минске! Двухуровневые, бесшовные! Рассрочка 0% до 12 месяцев!

ДвухуровневыеРассрочка 12 мес.Фотопечать15 лет гарантия

potolki.neiman.byАдрес и телефонМинск

Выби­раете новую кухню?

Проекты кухонь на любой вкус от команды профес­сионалов!

Каталог кухоньНаши преимуществаАктуальные ценыРассчитать стоимость

kuhni.vhatu.byАдрес и телефонМинск

Дешевый Мебельный Щит из Дуба

Раскрой за 0р. Окраска. Акции «ДУБ по цене ДСП»! В наличии. Доставка по РБ

КаталогО компанииСвяжитесь с нами

izduba.by

Вторым немаловажным требованием станет пожаробезопасность. Над плитой поднимаемся достаточно горячий воздух, а газовые конфорки вообще могут нечаянно поджечь что-нибудь. Поэтому, на кухне очень велика опасность спонтанного возгорания. Даже просто нагретое в сковороде масло может загореться, а гурманы нередко добавляют в блюда алкоголь, который тоже горит.

Огромное значение имеет и внешний вид потолка. Хозяйка проводит много времени в этом помещении, так что, комфорт ее нахождения там будет складываться не только из удобства использования различных кухонных приспособлений и комфортной мебели. Внешний вид оформления тоже очень важен.

Главные правила

При планировании оформления, следует учесть всего несколько основных важных пунктов и потолок будет смотреться очень хорошо, а главное – идеально подойдет именно к вашей кухне.

Внешнее покрытие должно соответствовать общему стилю оформления помещения. Значит, подбирая покрытие, нужно учесть то, как оно будет сочетаться с остальными деталями интерьера. Не стоит монтировать современные металлические покрытия в кухню, стилизованную под кантри.

Непосредственно над плитой может быть очень жарко. Если у вас не установлен вытяжной зонт, то, например, натяжное полотно нужно подобрать такое, которое выдерживает нагрев. Об этом, нужно сообщить менеджеру компании, в которой делается заказ и он посоветует наиболее подходящий тип полотна.

Все коммуникации, наподобие вытяжных каналов и проводки, лучше распланировать заранее. После установки подвесной или натяжной конструкции, доступ к ним будет затруднён, если вообще возможен. Так что, лучше побеспокоиться об этом заранее.

Не стоит использовать в этом помещении покрытия, которые трудно мыть. Все же, копоть и жирный пар, появляющиеся во время готовки, будут оседать на всех поверхностях, в том числе на потолке. Так что, мыть или чистить покрытие придется достаточно часто.

Использование различных дизайнерских приемов в оформлении, позволит немного увеличить пространство тесной кухни визуально. Некоторые виды потолочных покрытий позволяют добиться очень значительного эффекта увеличения объема и пространства.

Примеры в фотографиях

Не все могут придумать дизайн самостоятельно. Для таких людей существует множество примеров уже готовых кухонь, размещенных в сети интернет. Самые распространённые варианты того, как могут быть оформлены потолки на кухне в стандартной хрущевке, показаны на фото далее.

Ровная поверхность создаст атмосферу уюта, а украсить ее можно с помощью светильников, а вот потолок в несколько уровней даст возможность разукрасить помещение несколькими цветами или орнаментами. Достаточно лишь посмотреть на фото возможных вариантов – и вы непременно подберете для себя оптимальную отделку.

Оригинальность и неповторимость

potolok-gipsokarton-xrushhevka-04

potolok-gipsokarton-xrushhevka-05

potolok-gipsokarton-xrushhevka-06

Если вы хотите сделать свою хрущевку стильной и оригинальной, обратите внимание на технику объемной росписи. Создать шедевр вы можете самостоятельно, нарисовав его на бумаге, или купив специальные трафареты. Берете лист гипсокартона, наносите рисунок (трафарет), покрываете жидкой бумагой (приобрести ее можно в магазине декора) и ждете полного высыхания. Когда ваш рисунок готов, можно крепить ГКЛ к каркасу, а затем нанести краску для создания объема. В итоге вы получаете неповторимый потолок с эффектным объемом.

Решение практических задач

При помощи двухуровневой поверхности вы сможете добиться не просто красивого дизайна, но и скрыть от посторонних глаз все недостатки – ямы, обсыпавшуюся штукатурку и неровности. Под таким декором легко прячутся все несущие элементы здания, система кондиционирования, вентиляция и проводка.

potolok-gipsokarton-xrushhevka-07

potolok-gipsokarton-xrushhevka-08

potolok-gipsokarton-xrushhevka-09

Также вам будет легко при помощи подсветки выделить отдельные жилые зоны помещения. Контурное освещение поможет зрительно расширить пространство комнаты, а весь потолок может подсвечиваться полностью или по отдельным частям. Более того, система дистанционного управления позволит вам управлять уровнем освещения.

potolok-gipsokarton-xrushhevka-10

potolok-gipsokarton-xrushhevka-11

potolok-gipsokarton-xrushhevka-12

Определиться с дизаном и мелким декором вам помогут фото такой отделки, а установить гипсокартон вы сможете и сами. Давайте посмотрим, как сделать это своими руками.

Сделай сам – необходимые навыки, инструменты и материалы

Для начала определимся в главном – для жилых помещений нужно выбирать обычный ГКЛ, а для ванной комнаты и санузла – влагостойкий. Теперь переходим к установке. Здесь все достаточно просто – чтобы закрепить листы на имеющемся каркасе, вам понадобится всего пара часов, а сложность возникнет в том случае, если вам необходимо создать крепкую и прочную основу. Чтобы гипсокартон со временем не провисал и не трескался на стыках, портя внешний вид вашей хрущевки, подойти к делу лучше основательно.

Комнаты

Ванная

Кухня

Балкон

Ремонт

Мебель

Стены

Спальня

Интерьер

Коридор

Делаем потолок из гипсокартона в хрущевке

Осуществить свои дизайнерские фантазии и создать атмосферу уюта даже в небольшой квартире можно при помощи несложного ремонта потолка. Казалось бы, что нового привнесет он в пространство? Достаточно много – визуально расширит и облагородит, придаст оригинальности и изюминки. С современной отделкой ваша хрущевка станет неузнаваемой. Одним из самых оптимальных вариантов ремонта – потолок из гипсокартона. Он создаст идеально ровную поверхность, скроет все изъяны и неровности, позволит спрятать коммуникации и проводку, а произвести монтаж вы сможете своими руками.

Мир безграничных возможностей

Дизайн отделки позволит вашей фантазии разгуляться и создать свой неповторимый стиль квартиры. Вы можете выбрать стандарную ровную поверхность ГКЛ или же установить многоуровневое покрытие. Первый вариант – проще, бюджетнее и немного дешевле, а второй – позволит поэксперементировать с пространством.

potolok-gipsokarton-xrushhevka-01

potolok-gipsokarton-xrushhevka-02

potolok-gipsokarton-xrushhevka-03

Ровная поверхность создаст атмосферу уюта, а украсить ее можно с помощью светильников, а вот потолок в несколько уровней даст возможность разукрасить помещение несколькими цветами или орнаментами. Достаточно лишь посмотреть на фото возможных вариантов – и вы непременно подберете для себя оптимальную отделку.

Оригинальность и неповторимость

potolok-gipsokarton-xrushhevka-04

potolok-gipsokarton-xrushhevka-05

potolok-gipsokarton-xrushhevka-06

Если вы хотите сделать свою хрущевку стильной и оригинальной, обратите внимание на технику объемной росписи. Создать шедевр вы можете самостоятельно, нарисовав его на бумаге, или купив специальные трафареты. Берете лист гипсокартона, наносите рисунок (трафарет), покрываете жидкой бумагой (приобрести ее можно в магазине декора) и ждете полного высыхания. Когда ваш рисунок готов, можно крепить ГКЛ к каркасу, а затем нанести краску для создания объема. В итоге вы получаете неповторимый потолок с эффектным объемом.

Решение практических задач

При помощи двухуровневой поверхности вы сможете добиться не просто красивого дизайна, но и скрыть от посторонних глаз все недостатки – ямы, обсыпавшуюся штукатурку и неровности. Под таким декором легко прячутся все несущие элементы здания, система кондиционирования, вентиляция и проводка.

potolok-gipsokarton-xrushhevka-07

potolok-gipsokarton-xrushhevka-08

potolok-gipsokarton-xrushhevka-09

Также вам будет легко при помощи подсветки выделить отдельные жилые зоны помещения. Контурное освещение поможет зрительно расширить пространство комнаты, а весь потолок может подсвечиваться полностью или по отдельным частям. Более того, система дистанционного управления позволит вам управлять уровнем освещения.

potolok-gipsokarton-xrushhevka-10

potolok-gipsokarton-xrushhevka-11

potolok-gipsokarton-xrushhevka-12

Определиться с дизаном и мелким декором вам помогут фото такой отделки, а установить гипсокартон вы сможете и сами. Давайте посмотрим, как сделать это своими руками.

Сделай сам – необходимые навыки, инструменты и материалы

Для начала определимся в главном – для жилых помещений нужно выбирать обычный ГКЛ, а для ванной комнаты и санузла – влагостойкий. Теперь переходим к установке. Здесь все достаточно просто – чтобы закрепить листы на имеющемся каркасе, вам понадобится всего пара часов, а сложность возникнет в том случае, если вам необходимо создать крепкую и прочную основу. Чтобы гипсокартон со временем не провисал и не трескался на стыках, портя внешний вид вашей хрущевки, подойти к делу лучше основательно.

Несколько важных правил монтажа:

крепить каркас на потолок нужно при помощи саморезов (если перекрытие деревянное) или дюбелей (бетонное);

вам будут необходимы такие инструменты: рулетка, карандаш, ножницы, перфоратор, саморези и дюбели, подвесы, шуруповерт, набор профилей, лист гипсокартона и нож для него, шпатлевка;

делая разметку, не забывайте оставлять 10-20см. отступа основного потолка от будущего;

делая разметку под установку подвесов, метки оставляйте в шахматном порядке;

листы крепите как можно плотнее к стенам, а саморезы используйте каждые 20 см. профиля.

Как видим, установка гисокартона не требует слишком больших усилий или навыков, а эффект, полученный после монтажа, будет вас радовать много лет. С современным дизайном такого потолка ваша хрущевка станет стильной и комфортной, так что вы будете делать фото новой квартиры и с удовольствием демонстрировать его друзьям и знакомым.