**Высочайшее французское качество натяжных потолков**

Натяжные потолки сразу после появления на рынке завоевали популярность. Это стало возможным из-за большого количества сильных сторон. В Харьковской области и самом городе компания «StarDeko» реализует весь пакет услуг, связанный с установкой натяжных потолков французского производства. Применение в качестве отделочного материала натяжных потолков позволяет осуществить смелые и необычные решения при отделке. Главным же достоинством использования будет возможность просто и эффективно скрыть проблемы с потолком: будь то кривизна или неровне швы, а также банальные пятна.

Описание натяжного потолка

Материалом изготовления натяжного потолка служит полотно Lackfolie, немецкого производства. Оно выпускается с применением современных, экологически чистых, технологий. Это подтверждают заключения санитарно-эпидемиологической службы Украины (см. приложение). Высокий контроль качества позволяет сделать материал крепким и жизнестойким. В случае, если потолок превышает по площади полосу материала, то это не является проблемой – полотно спаивают. Большим плюсом является высокое качество шва – его практически не видно.

Арсенал цветов имеет свыше 120 окрасок. К тому же есть возможность нанести фотопечать. Это даст возможность сделать дизайн потолка помещения на свой вкус, придав индивидуальность дизайну. Облик материала варьируется в широких пределах – это моет быть глянец, матовое покрытие, покрытие с различной степень прозрачности, с металлическим оттенком. Все это послужит дополнительными возможностями при создании дизайна комнаты, ведь потолок можно вписать под любой интерьер или наоборот.

Материал для потолка имеет идеально ровную поверхность. Она устойчива к перепадам температуры и к высоким показателям влажности, что добавляет практичности. Можно оформить любой тип помещения: кухню, спальню, душевую.

Профессионалы копании «StarDeko» ответят на все ваши вопросы. Мы работаем индивидуально с каждым клиентом, что позволяет повысить качество обслуживания.